1.int 10h显示字符串的方式是通过ES:BP的方式来寻找字符串首地址， mov bp,ax将BootMessage的首地址传到bp中。

2.0x7c1e

3.绝对地址